附件1

看护房规格、技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项 | 主要规格 | 备注 |
| 外观样式 | 推荐外形尺寸： 4800mm（长）×3000mm（宽）×3000mm（高），每间看护房每间占地面积应小于15平方米。 | 参照参考样式示意图 |
| 整体性能 | 结构设计牢固安全，抗风等级不低于12级  （需提供技术证明文件） |  |
| 采用预制集装箱式钢结构，独立且单层 |  |
| 使用环境温度： 0℃～45℃ |  |
| 集装箱式看护房材料防火阻燃性能符合规范要求 |  |
| 材料要求 （结构要求） | 屋顶双面坡 |  |
| 墙板、顶板采用50mm彩钢夹芯板 |  |
| 坡顶采用沥青瓦饰面 |  |
| 主框架采用方通、槽钢、角铁等钢材焊接 |  |
| 门外设置露台（纵向约0.8米），露台地板铺木塑地板 |  |
| 室内地板采用水泥纤维板 |  |
| 钢框架材料采用不小于2.75mm的热轧钢板或热轧镀锌钢 |  |
| 装饰要求 | 内饰：内部无特殊装饰要求、无需通水电  外饰：外观颜色待定 |  |
| 门窗配置要求 | 1套不锈钢门(宽度不小于0.8米，以便农户搬运物资) |  |
| 2套铝合金推拉窗（带防盗网，尺寸约1.1米×1.1米） |
| 其他 | 1. 根据现场田间土体情况，做好固定措施，确保箱体安全稳定；   2.田间“看护房”不得破坏耕作层；  3.为方便后期机械装卸、箱体反复使用，箱顶部应设有4个吊环，方便后期吊运；  4.涂层无味无毒，符合国家安全规范；  5.严禁使用不符合节能环保要求、质量性能差的材料。 | |

参考样式示意图



