附件2：工程量清单报价表

| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **综合单价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除路面标线 砼路面机械清除 | 1.清除路面标线 砼路面机械清除 | ㎡ | 1 |  |
| 2 | 清除路面标线 沥青砼路面机械清除 | 1.清除路面标线 沥青砼路面机械清除 | ㎡ | 1 |  |
| 3 | 标线 | 1.:热熔型漆线条；2.规格:厚度2.00mm | ㎡ | 1 |  |
| 4 | 标记 | 1.直行箭头(3m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 5 | 标记 | 1.直行箭头(6m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 6 | 标记 | 1.直行箭头(9m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 7 | 标记 | 1.转弯箭头(3m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 标记 | 1.转弯箭头(6m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 9 | 标记 | 1.转弯箭头(9m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 10 | 标记 | 1.直行转弯箭头(3m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 标记 | 1.直行转弯箭头(6m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 标记 | 1.直行转弯箭头(9m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 标记 | 1.掉头箭头(3m) 热熔型漆（含直行掉头）；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 标记 | 1.掉头箭头(6m) 热熔型漆（含直行掉头）；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 15 | 标记 | 1.禁止掉头箭头(5m) 热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 16 | 划停车位标线 | 1.热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | ㎡ | 1 |  |
| 17 | 划残疾人机动轮椅车泊位 | 1.热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 个 | 1 |  |
| 18 | 停车泊位编码 | 1.热熔型漆；2.规格:厚度2.00mm | 组 | 1 |  |
| 19 | 隔离护栏制作安装 | 1.中央绿化护栏，高 1.2m | m | 1 |  |
| 20 | 人行道护栏制作安装 | 1.不锈钢护栏2.铸铁护栏 | m | 1 |  |
| 21 | 各种交通标志牌制作安装 | 1.交通标志牌（面积<1m2）2.标志杆制安高度<3.5m | 个 | 1 |  |
| 22 | 警示柱制作安装 | 1.警示柱制作安装 | 根 | 1 |  |
| 23 | U型挡车杠螺栓安装 | 1. 定位放样、膨胀螺栓、安装、校正等；

2.规格：2000\*300\*76\*2 | 个 | 1 |  |
| 24 | U型挡车杠预埋安装 | 1.定位放样、挖洞预埋、安装、校正等；2.规格：2000\*500\*76\*2 | 个 | 1 |  |